NTi Press Release, 21. November 2019

Neue Funkionen für die Aussenlärm-Messstation XL2-TA
Ab sofort ist der Schallpegelmesser und Akustik-Analysator XL2-TA auch als Dauermessstation für den Aussenbereich einsetzbar: Die überarbeitete Version und deren Eichfähigkeit wurden durch die aktuelle Baumusterprüfbescheinigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig (PTB) bestätigt. Unter die neue Zulassung fallen auch Zubehörteile, wie z.B. der Wetterschutz WP30 für das bereits seit langem eingesetzte Klasse 1-Mikrofon M2230. Ebenso ist die neue Firmware-Version V4.21 Teil der neuen Baumusterprüfbescheinigung. Das kostenlose Update hält gleichermassen Verbesserungen für Bauphysiker und Lärmgutachter bereit.
Die neue XL2-TA: Noch vielseitiger und umfassender
Das Einsatzgebiet des XL2-TA ist sehr vielseitig. Das System ist mit direkt aufgestecktem Mikrofon, mit einem am Kabel abgesetzten Messmikrofon oder auch mit einem Mikrofon im Wetterschutzgehäuse anwendbar. Da alle Varianten bauartzugelassen sind - und das in Deutschland, Österreich und in der Schweiz - können Anwender sich ihre bevorzugte Variante beliebig auswählen. Das System entspricht den umfangreichen Anforderungen der Genauigkeitsklasse 1, wie sie in den aktuellen Normen IEC 61672-1, IEC 61260-1 und DIN 45657 aufgeführt sind.
Auch auf die Praxisanwendung wurde explizit geachtet: Die Lärm-Messstation ist in einem Allwetterkoffer der Schutzklasse IP65 oder IP43 transportierbar. Alternativ kann sie in einem wetterfesten Messschrank dauerhaft im Freien angebracht werden, beispielsweise an einem Lichtmast oder an einer Hauswand.
Was ist neu am Wetterschutz WP30?
Der Wetterschutz für den Ausseneinsatz WP30 wurde im Rahmen der neuen Prüfbescheinigung weiterentwickelt. Unter anderem prüfte die PTB die Konformität für den horizontalen und vertikalen Schalleinfall. Um im Aussenbereich präzise Schallpegelmessungen der Genauigkeitsklasse 1 zu erreichen, sind ab sofort jegliche Montage-Toleranzen spezifiziert. Die Vogelspitze der neuen Generation ist mit der Bezeichnungsgravur BS01 versehen. Anwender, die ältere Vogelspitzen verwenden, erhalten auf Wunsch kostenfrei eine neue BS01 zugesandt.
Welche Bestandteile hat die Aussenlärm-Messstation XL2-TA?
Der eichfähige Schallpegelmesser XL2-TA besteht aus dem Grundgerät, dem Mikrofon M2230, der TA-Option sowie aus einem der Schalldruck-Kalibratoren, die in der Baumusterprüfbescheinigung aufgeführt sind. Weiter Informationen dazu finden sie hier.

Was ist neu an der aktuellen kostenfreien Firmware-Version?
Nicht nur die Konfigurationsmöglichkeiten haben sich bei der Neuversion des XL2-TA verbessert: Die neue Firmware V4.21 bietet gleich ein ganzes Paket an Funktionserweiterungen. Dazu gehören unter anderem:
•	erweitertes Datenmanagement bei Verwendung von 32 GB-Speicherkarten
•	optimierte Triggerung bei der Nachhall-Zeitmessung
•	NoiseScout-Funktion ermöglicht bei einer autarken Lärmüberwachung das Abhören von Audioschnipseln am Computer oder mit dem Mobiltelefon: Das Messgerät wird mit dem NetBox-Zubehör an das mobile Netzwerk angeschlossen
•	Auswahl von Korrekturkurven für den horizontalen oder vertikalen Schalleinfall in Verbindung mit dem Wetterschutz WP30
Die neue Firmware unterstützt darüber hinaus zahlreiche Optionen für den Einsatz in der Bau- und Raumakustik sowie in der Schall-Leistung und Schwingungsmessung. Alle Optionen sind in der Bauartzulassung erfasst, auf dem Gerät hinterlegt und bei Bedarf freischaltbar.

Kostenlose Vogelspitze BS01 für Wetterschutz WP30 anfordern
Weiterführende Links zum Thema:
•	Mehr über den Audio- und Akustik-Analysator XL2
•	Mehr zu den Messmikrofonen
•	Mehr zu den Messlösungen für Lärmüberwachung
•	Zugelassene Konfigurationen
•	NoiseScout-Aussenmessstation
•	Laden Sie hier die neue XL2-TA Firmware herunter
•	Mehr Neuigkeiten