NTi Press Release, 27. November 2020

XL2 Schwingungsmesser unterstützt PPV Messungen
Wenn Sie einen XL2 mit der Vibrations-Option besitzen, können Sie dank der neuen Firmware v4.50 nun auch die Spitzenwerte der Schwinggeschwindigkeit PPV (Peak-Particle-Velocity) messen, sowie die spektralen Spitzenwerte und Spitzen-Spitzenwerte. Ausserdem unterstützt die Firmware neu auch die Darstellung der Messwerte in einem wählbaren Fixbereich.

Der XL2 Schwingungsmesser besteht aus dem XL2 Akustik-Analysator und der Vibrations-Option. Das Gerät unterstützt die breitbandige wie auch spektrale Messung bzw. Aufzeichnung der Beschleunigung, Geschwindigkeit und Auslenkung mit Hilfe eines Beschleunigungsaufnehmers in metrischen oder angelsächsischen Einheiten. Die Werte lassen sich als Spitzenwerte, Spitzen-Spitzenwerte, Effektivwerte oder Spitzenwerte der Schallschnelle PPV Werte erfassen, anzeigen und aufzeichnen.
Neu lassen sich die Messwerte auch in einem einstellbaren, festen Bereich von 0.01 bis 999 darstellen, während in der Gleitzahldarstellung bei Über- oder Unterlauf zum nächsten Dezimalvorsatz gewechselt wird.
Die Vibrations-Option lässt sich auf allen XL2 installieren. Die Verbindung zum Beschleunigungs-Aufnehmer erfolgt über den ICP Adapter ASD, der die notwendige Konstant-Stromquelle zur Verfügung stellt und die Speicherung der individuellen Kalibrierdaten des Sensors erlaubt.

Weiterführende Links zum Thema:
•	Erfahren Sie mehr über den Schwingungsmesser
•	Mehr Neuigkeiten