NTi Press Release, 27. noviembre 2020

El medidor de vibración o Vibrómetro XL2 soporta las mediciones de PPV 

Si tiene un XL2 con la opción de vibración, gracias al nuevo firmware V4.50 ahora también puede medir los valores máximos de la velocidad de vibración PPV (Peak Particle Velocity), así como los valores máximos espectrales y los valores pico a pico. Además, el firmware ahora también soporta la visualización de valores medidos en un rango fijo seleccionable.

El medidor de vibración XL2 consta del analizador acústico XL2 y la opción de vibración. El instrumento soporta la banda ancha así como la medición o registro espectral de la aceleración, la velocidad y el desplazamiento utilizando un acelerómetro en unidades métricas o imperiales. Los valores pueden adquirirse, visualizarse y almacenarse como valores máximos, valores pico a pico, valores efectivos o valores máximos de la velocidad del sonido (valores PPV).
Con la nueva versión del firmware, se pueden fijar los prefijos de las unidades (por ejemplo, m/s2 o mm/s2), o bien se pueden especificar los prefijos de forma automática.

La opción de vibración puede instalarse en todos los XL2. La conexión al acelerómetro se realiza a través del adaptador ICP ASD, que proporciona la fuente de corriente constante necesaria y permite el almacenamiento de los datos de calibración individuales del sensor.

Más enlaces sobre el tema:

•	Conozca más sobre el medidor de vibración o Vibrómetro
•	Más noticias