NTi Press Release, 10. September 2018

Live Sound mischen innerhalb der erlaubten Grenzwerte 
Wenn der Sound gut und die Show unterhaltsam ist, können Live Sound Veranstaltungen viel Spass und Freude machen. Die Musik darf dabei aber nicht zu laut eingestellt sein, um mögliche Gehörschäden im Publikum zu vermeiden und die Nachbarn nicht zu stören. Der Schallpegelmesser XL2 bietet hierzu die professionelle Messlösung. 
Zusammen mit der Projector PRO Software präsentiert der Schallpegelmesser XL2 alle Messdaten in kleiner oder grosser Schrift über einen angeschlossenen Computer und informiert so den FOH-Techniker am Mischpult live über die verfügbare Pegelreserve bis zum erlaubten Grenzwert. Der XL2 zeichnet zudem alle nötigen Messwerte während der Live Veranstaltung im Publikumsbereich oder in der Nachbarschaft kontinuierlich auf. 
Einfache Profilauswahl
Die Projector PRO Software liest die Messdaten vom angeschlossenen Schallpegelmesser XL2 und vergleicht diese mit den eingestellten Grenzwerten. Die zunächst grün hinterlegte Anzeige wechselt bei Annäherung an die Grenzwerte zu orange, bei Überschreitung zu rot. So ist der FOH-Techniker immer im Bilde, auch wenn er die Anzeige nur im Augenwinkel mitverfolgt. Mit der letzten Software-Erweiterung können alle eingestellten Parameter und Grenzwerte in einem Profil für die Schnellauswahl auf dem Computer gespeichert werden. Vor Beginn der Veranstaltung wählt damit der FOH-Techniker einfach das Profil aus und die Messung beginnt automatisch.
Optimierte Lautstärke im Zuschauerbereich
Die Projector PRO Software umfasst auch einen "Sound Level Predictor", der jederzeit über den Pegelverlauf informiert. Darüber hinaus wird auch auf den Pegelwert am Ende der Messperiode hochgerechnet, unter der Annahme, dass die bisherige Lautstärke unverändert beibehalten wird. So kann der FOH-Techniker die Dynamik der Veranstaltung planen und Pegelreserven für eine Zugabe vorsehen.
Zufriedene Nachbarschaft
Eine erfolgreiche Veranstaltung umfasst auch zufriedene Anwohner und die Einhaltung der erlaubten Pegelwerte in der Nachbarschaft. Der Schallpegelmesser XL2 ermöglicht eine einfache Live-Überwachung des Lärmpegels in der Nachbarschaft über die NoiseScout-Plattform. Der Zugriff erfolgt via Browser über ein beliebiges Mobilgerät oder einen PC mit Internetanbindung. Mit einer 3G-Anbindung des Messgerätes stehen die Pegelwerte am Mischpult live zur Verfügung. Die Bedienung des Messgerätes erfolgt dabei online über den Webbrowser.
Und der Papierkram?
Nach der Veranstaltung muss eine Dokumentation vorgelegt werden, auf Papier oder in Dateiform. Hierfür steht eine Excel-Vorlage den registrierten Anwendern zur Verfügung, mit denen die Erstellung eines Berichtes schnell erledigt ist: Pegeldaten importieren, Veranstaltungsdaten eintragen, speichern, fertig. Die Messdateien des XL2 sind mit einer Prüfsumme versehen, so dass im juristischen Ernstfall auch leicht nachgewiesen werden kann, dass keine Pegelwerte nachträglich verändert worden sind.
Die aktuellste Projector PRO Softwareversion V1.22 ist für registrierte Kunden frei verfügbar. Für die Anzeigen "XL View" und "Sound Level Predictor" benötigt der XL2 eine installierte Option „Externe Messdatenerfassung“.

Mehr zur Messlösung für Veranstaltungsüberwachung.
NoiseScout Demo für Umgebungslärmmessung anschauen.
Die aktuelle Version erhalten Sie hier: Projector PRO V1.22
Pressebild(er) hier herunterladen

Diesen Artikel auf unserer Webseite anzeigen.