NTi Press Release, 25. Juni 2018

Neuer Schwingungsmesser von NTi Audio
Der Schwingungsmesser basiert auf der Hardware des bekannten XL2 Akustik-Analysators und wird durch die Vibrations-Messoption aktiviert. Mit dieser Freischaltung kann das Gerät sowohl als Akustik-Analysator, wie auch als Schwingungsmesser verwendet werden. 
Sobald ein Schwingungsaufnehmer über den ASD-Adapter an das Gerät angeschlossen wird, aktiviert dieses automatisch den Schwingungsanalyse-Modus, misst präzise die Beschleunigung für Frequenzen ab 0.7 Hz und ermittelt daraus Geschwindigkeit und Auslenkung. Dank verschiedener Filter und Zeitgewichtungen, einem gleitenden RMS-Pegel für das erleichterte Ablesen, sowie der Anzeige von Spitzenwerten eignet sich das Gerät für eine Vielzahl von Anwendungen.
Spektrale Darstellungen
Der Schwingungsmesser berechnet und visualisiert Spektren mit Oktav- und Terzauflösung im Bereich von 0.8 Hz bis 2.5 kHz. Mit “Capture” lässt sich ein speziell interessantes Spektrum speichern und z.B. später mit dem aktuellen Spektrum vergleichen.
Zur Erkennung von Vibrationsquellen bietet der XL2 Schwingungsmesser eine Echtzeit FFT in verschiedenen Analysebereichen zwischen 1Hz und 17 kHz an. Der Datenlogger unterstützt die Aufzeichnung von Vibrationsmessdaten im Textformat für den einfachen Import in MS Excel o.ä. Ausserdem kann das Vibrationssignal bei Bedarf auch als komprimierte WAV-Datei gespeichert werden.
Gut /Schlecht Analyse 
Der XL2 Schwingungsmesser eignet sich auch sehr gut für die Integration in eine Serienfertigung. Er erkennt über die Frequenzanalyse schnell ungewollte Schwingungen, vergleicht diese mit dem Referenzspektrum eines “guten” Prüflings und ermittelt so, ob der Prüfling die gewünschte Qualitätseigenschaften aufweist. 
Erweiterung durch Vibrations-Option 
Jedes XL2 Gerät lässt sich durch Einspielen der Vibration Option zum Schwingungsmesser erweitern. Danach kann entweder manuell oder über die automatische Sensordetektion zwischen diesen Messmoden umgeschaltet werden.
Mehr Informationen zum Schwingungsanalysator finden sich hier.
Das vorhandene Zubehör ist hier beschrieben .
Technische Spezifikationen können hier herunterladen werden.
Anleitung herunterladen.
Pressebild(er) hier herunterladen.