NTi Press Release, 21. Oktober 2020

Neue Funktionen der RAR Software
Die neueste Version der Raumakustik Reporter Software unterstützt nun auch die Auswertung von Noise Curves für die gängigen Messmethoden (NC-2008, RNC-2008 und NR), sowie den Vergleich der gemessenen Terzspektren mit den Grenzkurven gemäss der Norm DIN 15996. Mit Hilfe der vom XL2 gemessenen Nachhallzeiten lassen sich neu Messberichte nach verschiedensten ISO, ANSI und weiteren Normen erstellen.
Eine stetig wachsende Bibliothek von Dämmmaterialien verschiedener Hersteller erlaubt ausserdem die Simulation von Änderungen der Absorptionsgrade der Materialien und Oberflächen im Raum. Schliesslich wird neu auch die normgerechte Messung des Absorptionsgrades nach ASTM C423-17 und ISO 354:2003 in einem Hallraum angeboten. Damit können z.B. Hersteller von akustischen Absorbern ihre Absorptions-Messungen mit geringem Aufwand selbst durchführen.
Weiterführende Links zum Thema:
•	Erfahren Sie mehr über die Room Acoustics Reporter Software
•	Mehr zur Bauakustik-Lösung
•	Mehr Neuigkeiten