NTi Press Release, 21. octobre 2020

Nouvelles fonctionnalités du logiciel PC Room Acoustics Reporter

La dernière version du logiciel PC Room Acoustics Reporter prend désormais également en charge l'évaluation des courbes de bruit à l'aide des méthodes standards (NC-2008, RNC-2008 et NR), ainsi que la comparaison des spectres de tiers d'octave mesurés avec les courbes limites selon la norme DIN 15996.

En utilisant les données de temps de réverbération mesurées par le XL2, les rapports de mesure peuvent maintenant être créés selon diverses normes ISO, ANSI et autres.

La bibliothèque intégrée des coefficients d'absorption des matériaux d'isolation de divers fabricants  est en constante augmentation. La simulation de l'application de ces matériaux montre les changements auxquels on peut s'attendre dans la pièce.

Enfin, la mesure du coefficient d'absorption d'un matériau selon les normes ASTM C423-17 et ISO 354:2003  dans une salle de réverbération est désormais également proposée. Cela permet, par exemple, aux fabricants d'absorbeurs acoustiques de réaliser facilement leurs propres mesures d'absorption.

Autres liens sur ce sujet:

•	En savoir plus sur le Room Acoustics Reporter
•	En savoir plus sur la Solution de test en Acoustique des Bâtiments
•	Plus d'actualités