Author: Ramona Lins

NTi Press Release, 07. Mai 2019

Neue Features für die FX-Control Software
Gute Nachrichten für alle Benutzer des Audio Analysators FLEXUS FX100! Die Standard-Bediensoftware FX-Control wurde mit zahlreichen neuen Features erweitert und steht nun in der Version 3.0 zum kostenlosen Download bereit.
Ein Schwerpunkt der Neuerungen liegt im Bereich der elektrischen Lautsprechermessungen. Die Berechnung von Resonanzfrequenz und der Thiele/Small Parameter wird nun vollumfänglich von der FX-Control Software unterstützt. Diese Funktionen stehen als „Berechnungselement“ zur Verfügung und fügen sich nahtlos in das Bedienkonzept der Software ein. Als Eingangsparameter dienen die Impedanz-Verläufe, wahlweise mit oder ohne Zusatzmasse auf der Lautsprechermembran. Die Ablaufsteuerung der Messung wird im FX-Control „Sequenz-Modus“ durchgeführt. So ist es möglich, die elektrischen Kenndaten eines Lautsprechers innerhalb weniger Sekunden komplett zu erfassen.
Eine weitere Neuerung findet sich im Bereich der Steuerung von Mess-Sequenzen. Dank der neuen Option „Continuous“ im Sequenz-Editor lässt sich nun ein Messschritt solange ausführen, bis der Benutzer die Freigabe für den nächsten Schritt erteilt hat. Dies ermöglicht es z.B., während des Messschritts Einstell-Arbeiten am Prüfling auszuführen.
Wie gewohnt sind die Firmware- und Softwareupdates für den FLEXUS FX100 kostenlos. Sie finden die Installations-Dateien der Version 3.0 sowie zahlreiche Beispiel-Projektdateien zum Download auf der FLEXUS FX100 Support Website.

Diesen Artikel auf unserer Webseite anzeigen